Załącznik Nr 1

.....................................................

(pieczątka adresowa Oferenta)

**FORMULARZ OFERTOWY**

W związku z otrzymanym zapytaniem ofertowym nr ***ZP.271.16.2018*** dotyczącym:

**ZAKUPU NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO**

w związku z realizowanym przez Powiat Grójecki projektem pn. „Inwestycja w przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

oferuję/my realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Zapytaniu oraz oświadczam/y, iż spełniam/y wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Całkowita cena (z podatkiem VAT) za realizację zamówienia wynosi: .....................................ZŁ

 (słownie: ................................................................................................................................ZŁ),

w tym podatek VAT wynosi: .................................................................................................. ZŁ

(słownie: ..................................................................................................................................... złotych).

W cenie oferty uwzględniono przeszkolenie operatorów pojazdu pod względem eksploatacyjnym oraz technicznym.

1. Oferuję/my:
2. Termin dostawy/realizacji zamówienia –ilość dni kalendarzowych……………..
3. Okres gwarancji………….. miesięcy
4. Dostawę ....................................................................................................................................
5. Inne: Ciągnik fabrycznie nowy, nie używany, nie naprawiany, rok produkcji 2017 lub 2018, bez wcześniejszej rejestracji. ***Model ciągnika: ………………………Rok produkcji…………***
6. Oświadczenia oferenta:

Biorąc udział w niniejszym postępowaniu oświadczam, że:

- zapoznałem/am/my się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę/simy do niego żadnych
 zastrzeżeń,

- spełniam/y warunki udziału w postępowaniu,

- zobowiązuję/jemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego
 w przypadku wyboru oferty,

- nie jestem/my powiązany/a/ni osobo oraz kapitałowo z Zamawiającym (według wzoru dołączonego

 do zapytania ofertowego)

- zapoznałem/am/my się z projektem umowy i nie wnoszę/simy do niej żadnych zastrzeżeń

3. Załączniki do Zapytania ofertowego:

1. ..............................................................................................................................................................

2. ………………………………………………………………………………………………………..

.............................................................. ...............................................................

(miejscowość i data ) (Pieczęć i podpisy osób upoważnionych
 do reprezentowania Oferenta )

**Zakres przedmiotu zamówienia musi spełniać następujące lub równoważne minimalne parametry:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Wymagania podstawowe** | **Spełnia\*** | **Nie spełnia\*** |
| 1. | Silnik: 3 lub 4 cylindrowy, Moc znamionowa: 45 – 55 kM. |  |  |
| 2. | Skrzynia biegów: z rewersem mechanicznym, liczba przełożeń min 12x12 z biegami pełzającymi, szybkość min. 30km/h. |  |  |
| 3. | Oś przednia napędzana (napęd 4x4) załączana mechanicznie lub elektro hydraulicznie. |  |  |
| 4. | Tylna oś z blokada tylnego dyferencjału. |  |  |
| 5. | WOM tylny: trzy prędkości WOM 540, 540 ECO, 1000, zależny od prędkości jazdy, hydraulicznie lub elektrohydrauliczne załączanie |  |  |
| 6. | Kabina fabryczna: radioodtwarzacz, ogrzewania i wentylowana, lusterka zewnętrzne, zewnętrzne lampy robocze z przodu i z tyłu, komfortowe mechanicznie zawieszone siedzenie operatora, regulowana kolumna kierownicy. |  |  |
| 7. | Układ zawieszenia narzędzi: tylny TUZ udźwig min. 1250 kg z szybko sprzęgami,  dolny zaczep transportowy, komplet sworzni, kul , łączniki TUZ. |  |  |
| 8. | Hydraulika zewnętrzna: wyjścia niezależne – minimum dwie pary  wyjść hydraulicznych tylnych. |  |  |
| 9. | Wydatek całkowity pompy hydrauliki minimum 45 l/min. |  |  |
| 10. | Kabina operatora zamykana na kluczyk. |  |  |
| 11. | Pomarańczowa błyskowa lampa ostrzegawcza. |  |  |
| 12. | Komplety kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta. |  |  |
| 13. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w odległości do 100km od siedziby Zamawiającego. |  |  |
| **II.** | **Wymagania dotyczące gwarancji , napraw i dostawy** | **TAK\*** | **NIE\*** |
| 1. | Gwarancja: minimum 12 m-cy. |  |  |
| 2. | Naprawy gwarancyjne bezpłatne w miejscu użytkowania ciągnika. |  |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe lub naprawę nie dłużej niż 1 dzień roboczy. |  |  |
| 4. | Naprawa ciągnika w okresie gwarancji w ciągu 5 dni roboczych lub zapewnienie maszyny zastępczej na okres naprawy. |  |  |
| 5. | Przeglądy okresowe w okresie gwarancji w miejscu garażowania ciągnika. |  |  |
| 6. | Koszt dostawy ciągnika na adres Zamawiającego Gratis. |  |  |
| **III.** | **Obowiązkowe wymagania dotyczące dokumentacji** | **TAK\*** | **NIE\*** |
| 1. | Świadectwo homologacji na terenie RP |  |  |
| 2. | Gwarancja, |  |  |
| 3. | Fabryczna instrukcja obsługi ciągnika w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji ciągnika, |  |  |
| 4. | Instrukcja obsługi w języku polskim, |  |  |
| 5. | Książka serwisowa w języku polskim. |  |  |
| **IV** | **Pozostałe wymagania** |  |  |
|  | W cenie oferty uwzględniono przeszkolenie operatorów pojazdu pod względem eksploatacyjnym oraz technicznym. |  |  |

.............................................................. ...............................................................

(miejscowość i data ) (Pieczęć i podpisy osób upoważnionych
 do reprezentowania Oferenta )